|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК**ООО «ЭЛЕМЕНТ СНАБ»140209 г. Московская область, Воскресенский р-он, с. Федино, тер. Производственный центр, стр. 2.оф. 5Тел.: 8 (977) 558-72-40e-mail: info@elementsnab.ru |  | **ЗАКАЗЧИК**Организация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контакты(ФИО, e-mail,телефон):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |  |  |

 **БЛАНК ЗАКАЗА** (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИТА, Резиновый профиль)

 Марка, модель грохота:

**Указать необходимые размеры (возможны любые, шаг 1мм):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **L**, мм  | **B**, мм | **b**, мм | **Ячея**, мм | **Прут**, мм | **Кол-во**, шт. | **Цена 1шт., руб./с НДС** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Резиновый профиль (подситник) длина 75см. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шт.,** |  |

Нужное отметить: **X, V, O**

L

L



B

b

B



L

L

L

B

B

B

 **Кол-во перемычек:\_\_\_\_\_**

 **L - длина по внутренней стороне крюков rh.rjdкрюков!**



45º

Главная причина преждевременного выхода из строя металлических сит – **износ резинового профиля!**



12 мм

20 мм